安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	嘉施利（荆州）化肥有限公司

	项目名称
	年产2000吨氟硅酸钠项目安全验收评价报告

	业务类别
	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
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	报告审批人

	
	谭  辉、喻植昌
	2026.02.01
	周智鑫
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	姓名
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	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
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	王海波
	化工工艺/安全
	035981/S011032000110192001402
	42180199405
	专职

	
	李祥太
	化工工艺
	035985/S011032000110192001139
	42200248765
	专职

	
	谭  辉
	化工工艺/化工机械
	028934/S011032000110192001025
	42180175866
	专职

	
	丁鹏程
	自动化
	039995/S011032000110203000932
	/
	专职

	
	冀仕盛
	电气
	012346/0800000000207709
	/
	专职

	
	鲁小芳
	安全/通风
	036168/S011032000110193000940
	42220298206
	专职

	
	喻植昌
	电气/自动化
	/
	42190229386
	专职

	
	周智鑫
	化工工艺
	035980/S011032000110192001446
	42190219314
	专职

	
	余海波
	机械
	036169/S011032000110193001025
	42220298195
	专职

	
	王冬梅
	化工工艺
	030942/S011032000110191000567
	42180175741
	专职

	项目简介

	该项目在厂内原有氟硅酸钠/磷铵厂房空置区域新增一套2000t/a氟硅酸钠生产装置（氟硅酸钠装置区位于整个厂房的东北角，占地面积701.96㎡）。厂房内目前布置有磷酸过滤区、磷铵压滤区，无两重点一重大，建设后未改变车间火灾危险性类别。储存设施依托厂内已建单层戊类成品仓库。该项目在成品仓库内部设置氟硅酸钠、元明粉的专用储存区域，并按要求配备相应的安全设施，建设后未改变仓库火灾危险类别，未涉及相互禁忌的物质混储。配套的给排水、供配电、电信、消防等公用工程均依托嘉施利公司现有的工程。该项目新增一套DCS控制系统、一套GDS系统，控制室依托原有磷酸车间控制室。该项目建设未改变厂内原有总平面布置。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	王海波、鲁小芳

	勘察时间
	2025.10.16（勘查时间）

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	1、 氟硅酸钠生产装置附近堆放有物料。
2、 GDS系统操作站未放在中控室。
3、 中控室未张贴氟硅酸钠操作规程。
4、 氟水池盖板未盖好。
5、 溶盐池洞口盖板未盖。
6、 开关无控制设备标识。
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