安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	湖北鑫甬生物环保科技有限公司

	项目名称
	湖北鑫甬生物环保科技有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告

	业务类别
	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	王海波
	邹德新
	余海波

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	鲁小芳、王海波
	2026.4.20
	李祥太
	邹德新

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	王海波
	化工工艺/安全
	028934/S011032000110192001402
	42180199405
	专职

	
	夏  鹏
	化工工艺
	035984/S011032000110192000988
	/
	专职

	
	鲁小芳
	安全/通风
	036168/S011032000110193000940
	42220298206
	专职

	
	冀仕盛
	电气
	012346/0800000000207709
	/
	专职

	
	谭  辉
	化工工艺/化工机械
	028934/S011032000110192001025
	42180175866
	专职

	
	王正飞
	自动化/电气
	035979/S011032000110192001415
	42190219274
	专职

	
	周智鑫
	化工工艺
	035980/S011032000110192001446
	42190219314
	专职

	
	袁  飞
	化工工艺
	/
	42220298249
	专职

	
	李祥太
	化工工艺
	035985/S011032000110192001139
	42200248765
	专职

	
	余海波
	机械
	036169/S011032000110193001025
	42220298195
	专职

	
	邹德新
	化工工艺
	030941/S011032000110191000471
	42180199404
	专职

	项目简介

	[bookmark: _GoBack]湖北鑫甬生物环保科技有限公司（以下简称“湖北鑫甬”）成立于2018年12月，位于枝江市姚家港化工园区迪斯科化肥以西，诺安制药以南，沿江三路以北，姚港四路以东地块，法定代表人为张峻乾，公司注册资金3000万元，占地128.5亩。湖北鑫甬是由浙江鑫甬生物化工股份有限公司（简称“浙江鑫甬”）全额投资建设的以环保新材料为方向的化工企业，公司以浙江鑫甬的现有生产技术和产品为依托，在西部地区布局生产造纸化学品，并向产业链上下游进行延伸，开发具有高附加值的精细化工产品。
目前公司具备年产10.7万吨15%～20%造纸增强剂水溶液、3万吨（折百）丙烯酰胺水溶液、8000吨OT装置（具体包括OT-35为4000吨/年、OT-75为2000吨/年、OT-55为2000吨/年，OT装置目前处于试运行阶段）、8000吨N-羟甲基丙烯酰胺（NMA）、2万吨/年聚丙烯酰胺乳液聚合物、1万吨阴离子丙烯酰胺共聚物（HPAM）、420吨硫酸铵等产品的生产能力，配套建设了配电站、污水处理、消防站等公用工程项目。
该公司罐区1构成危险化学品三级重大危险源，其他生产装置和储存设施不构成重大危险源。该公司造纸增强剂装置和阴离子丙烯酰胺共聚物装置涉及的聚合工艺属于国家重点监管的危险化工工艺；顺丁烯二酸二异辛酯与焦亚硫酸钠反应生成顺丁烯二酸二异辛酯磺酸钠的工艺、顺丁烯二酸二戊酯与焦亚硫酸钠反应生成顺丁烯二酸二戊酯磺酸钠涉及的磺化工艺属于国家重点监管的危险化工工艺。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	王海波、鲁小芳、袁飞

	勘察时间
	2025.12.26

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	无

	评价项目其他信息
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