安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	[bookmark: _GoBack]湖北匠芯新材料有限公司

	项目名称
	湖北匠芯新材料有限公司新型硅碳负极材料项目（一期）（变更）安全预评价报告

	业务类别
	化学原料、化学品制造

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	王海波
	邹德新
	余海波

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	王海波、谭辉
	2026.7.30
	周智鑫
	邹德新

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	职业资格证书管理号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	谭  辉
	化工工艺/化工机械
	2015033420332015420506000001
	42180175866
	专职

	
	王海波
	化工工艺/安全
	2017033420332017420516000256
	42180199405
	专职

	
	冀仕盛
	电气
	05334243305420388
	42070027928
	专职

	
	喻植昌
	自动化
	201810033420000595
	42190229386
	专职

	
	余海波
	机械
	20211004642000000922
	42220298195
	专职

	
	夏  鹏
	化工工艺
	03320251042000001684
	42260450307
	专职

	
	周智鑫
	化工工艺
	201810033420000530
	42190219314
	专职

	
	鲁小芳
	安全
	20211004642000000994
	42220298206
	专职

	
	邹德新
	化工工艺
	2017033420332017420516000194
	42180199404
	专职

	项目简介

	（1）项目名称：湖北匠芯新材料有限公司新型硅碳负极材料项目（一期）（变更）。
（2）项目性质：新建危险化学品建设项目。
（3）建设单位：湖北匠芯新材料有限公司。
（4）建设地点：姚家港化工园B区，宜枝大道以南，张家店路以北。
（5）建设内容：新建500t/a硅碳负极材料装置，包含车间、配套储存（罐）、公辅等配套设施。
（6）投资额：总投资12037万元。
（7）预计项目建设周期：1年。
（8）劳动定员：总定员110人。
（9）备案情况：本项目于2024年10月12日取得宜昌市发展和改革委员会下发的项目备案证，登记备案项目代码：2406-420550-04-01-201639。
（11）产品取证情况：本项目无需办理危险化学品安全生产许可证。企业使用乙炔的量达到90吨/年，超过了《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》（国家安全生产监督管理总局公告2013年第9号）的规定量40吨/年，需要办理危险化学品安全使用许可证。无需办理危险化学品经营许可证。
（12）总平面设计依据：本项目生产的硅碳负极材料属于精细化工产品，罐区火灾危险性为丙类，总容积不超过25000m3、单罐容积不超过5000m3，可燃气体储罐（本项目硅烷管束车按固定储罐计算容积）总容积不超过5000m³、单罐（管束车中单台钢质管束）容积不超过1000m³，符合《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）1.0.1、1.0.2条款所述的适用范围，因此本项目采用《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）作为设计标准。
（13）本次变更主要内容：
①回转炉进行泄爆改造，增设泄爆罐；
②06车间的多孔碳工序取消，改为直接购买多孔碳为原料进行生产；
③三楼硅沉积工段增加预包覆工序用于降低沉积物料还原性和活性；
④硅烷站硅烷储量因市场中硅烷管束车的规格变化，由原单车2t变更为单车4.5，总储量由4t变更为9t；
⑤考虑到乙炔尾气焚烧排放的危险性，改为充氮稀释后排放。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	王海波、袁飞

	勘察时间
	2026.7.25

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	无

	评价项目其他信息
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